гильотина
Инструкция по использованию : 
предназначена для резки длины привода
Делает холодную и гильотинную резку.
Процесс резки происходит с помощью гидропневматической системы.
Работает с гидропневматикой 6 – 8,5 бар

Инструкция по приминению :
Введите воздух, поступающий от компрессора, к педали (P).
Введите выход педали (A) к задней части поршня – выход (B) к передней части.
Закрепите его на столе.
Будьте осторожны, чтобы не вибрировать.
Вы увидите, что он работает правильно.

Смена лезвия: 
Открутите болт, удерживающий подвижный нож, прикрепленный к поршню, переместите поршень, нож выйдет, когда вы потянете его на себя, для замены перфоратора просто снимите передний номерной знак.
Соберите степлер, заменив лезвие и применяя те же методы последовательно и в обратном порядке.

Заливка масла:  
Пока машина находится в рабочем положении, пока есть давление воздуха, закройте пальцем одно из 2 выпускных отверстий посередине и выдавите воздух из другого пистолетом, пневматический поршень сядет обратно.
(вы почувствуете, что он сел обратно) Откройте масляную пробку Долейте необходимое масло. (гидравлическое масло №: 46)
После повторной установки масляной пробки несколько раз переместите машину.
(нажимая на педаль) Повторяйте это движение до тех пор, пока вы больше не сможете доливать масло.

ВНИМАНИЕ!  Не нажимайте на педаль, пока пробка открыта, вы выдавите масло. Обязательно используйте кондиционер.

